Утверждаю: Согласовано:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пред. Профкома \_\_\_\_\_\_\_\_

29. 08. 2012г. 29. 08. 2012г.

**Правила безопасной работы**

**на швейной машине**

1. **Опасности в работе:**

* Повреждение пальцев иглой;
* Попадание волос или краев одежды во вращающиеся

части швейной машины;

* Поражение электрическим током.

**2. Что нужно сделать до начала работы:**

* Проверить исправность машины;
* Проверить перед соединением деталей изделия, не остались

ли в них ручная игла или булавки.

1. **Что нужно делать во время работы:**

* Устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нить

при работающей машине;

* Класть ножницы и другие инструменты около

вращающихся частей машины;

* Передавать ножницы, изделия или детали при

работающей машине.

1. **Что нужно сделать по окончании работы:**

* Выключить машину;
* Убрать рабочее место.