Утверждаю: Согласовано:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пред. Профкома \_\_\_\_\_\_\_\_

29. 08. 2012г. 29. 08. 2012г.

**Правила начала и окончания работы**

**на швейной машине**

1. **Подготовка машины к работе:**

* Поставить машину на рабочий ход;
* Поднять углу и нитепритягиватель в верхнее положение;
* Вынуть из-под лапки кусочек ткан;
* Заправить верхнюю и нижнюю нити.

1. **Начало работы:**

* Положить под лапку подготовленную для работы

ткань и проколоть ее иглой;

* Оттянуть назад концы нитей;
* Опустить лапку и приступить к работе.

1. **Окончание работы:**

* Поднять иглу и нитепритягиватель в верхнее положение;
* Поднять лапку и отвести назад ткань левой рукой;
* Обрезать нитки, оставляя в машине концы длиной 10-15 см;
* Подложить кусочек ткани под лапку, опустить ее;
* Поставить машину на холостой ход.