ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ И МАШИННЫХ ШВОВ,

ДЕТАЛЕЙ И ШВЕЙНЫХ УЗЛОВ

1. Укажите последовательность заправки верхней нити, перечислив номера деталей швейной машины в нужном порядке.
2. Прорезь в рукаве машины
3. Регулятор натяжения мо
4. Катушечный стержень
5. Нитенаправители
6. Нитепритягиватель
7. Заправка нижней нити - производится с помощью шпульки и шпульного колпачка?

Верно

Неверно

1. Горловина швейного изделия обрабатывается с помощью \_\_ \_\_\_\_\_ обтачки.
2. Как повлияет неверная заправка верхней нити на работу швейной машины?
3. Какими швами не настрачивается накладной карман?
   1. Шов в подгибку.
   2. Накладной шов .
   3. Стачной шов.
   4. Краевой.
4. Низ изделия, рукавов, краев оборок обрабатывают швом в подгибку с открытым или закрытым срезом.

Верно

Неверно

1. Какой вид шва применяют при стачивании двух и более деталей
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_?