Утверждаю: Согласовано:

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пред. Профкома \_\_\_\_\_\_\_\_

29. 08. 2012г. 29. 08. 2012г.

**Правила безопасной работы**

**при выполнении ручных операций**

1. **Опасности в работе:**

* Повреждение пальцев рук швейной ниткой, иглой или булавкой.
* Травма руки ножницами;
* Травма глаз.

**2. Что нужно сделать до начала работы:**

* Сосчитать количество иголок и булавок в игольнице;
* Положить инструменты и приспособления в определенное для

них место.

1. **Что нужно делать во время работы:**

* Быть внимательной;
* Надевать наперсток на средний палец рабочей руки, чтобы

не уколоть его при проталкивании иглы в ткань;

* Вкалывать иглы и булавки только в игольницу;
* Класть ножницы справа, с сомкнутыми лезвиями,

направленными от себя;

* Передавать ножницы кольцами вперед и только с сомкнутыми лезвиями.

1. **Что нужно сделать по окончании работы:**

* Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько было в начале работы;
* Убрать рабочее место.