Документация

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не назначено приказом лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов, аттестованное на знание ПУБЭЛ (ПБ10-558-03) (Владельцу) |  | Назначить приказом и  аттестовать |
|  | Назначенное приказом лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов не аттестовано (Владельцу) |  | Аттестовать |
|  | Назначенное приказом лицо, ответственное за организацию технического обслуживания лифтов не аттестовано |  | Аттестовать |
|  | Не внесены в паспорт сведения об ответственном за организацию технического обслуживания лифтов |  | Внести сведения в графу паспорта. |
|  | Не внесены в паспорт сведения об ответственном за организацию эксплуатации лифтов (Владельцу) |  | Внести сведения в графу паспорта. |
|  | Не внесены в паспорт сведения об ответственном за исправное состояние лифтов (электромеханика) |  | Внести сведения в графу паспорта. |
|  | У ответственного за организацию эксплуатацию лифта нет должностной инструкции, регламентирующей его права и обязанности (Владельцу) |  | Выдать на руки |
|  | У электромеханика отсутствует производственная инструкция |  | Выдать инструкцию |
|  | На время отсутствия ответственного за организацию эксплуатации лифтов его обязанности не возложены приказом на другое лицо, аттестованное в соответствии с п. 12.7Правил. (Владельцу) |  | Назначить приказом прошедших аттестацию |
|  | Назначенный приказом лифтер не аттестован |  | Аттестовать |
|  | Не проведена периодическая проверка знаний лифтера |  | Провести |
|  | У лифтера отсутствует производственная инструкция |  | Выдать инструкцию |
|  | Лифтер не имеет 2 группу по электробезопасности |  | Провести подготовку и присвоить группу |
|  | В паспорте отсутствует принципиальная электросхема |  | Обеспечить наличие электросхемы |
|  | Не зарегистрирована принципиальная электросхема в СЗУ Ростехнадзора |  | Зарегистрировать в УТЭН |
|  | В принципиальную электросхему паспорта не внесено изменение переключения режима управления с крыши кабины для исключения перехода на концевые (Письмо ЦПКБ №2073 004-34-170 от 24.03.77г.) |  | Внести изменения |
|  | Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в случае аварии на лифте (Владельцу) |  | Заключить договор |
|  | Лифты, как объекты Управления по технологическому и экологическому надзору, не зарегистрированы в Государственном реестре (Владельцу) |  | Зарегистрировать в Госреестре |
|  | Отсутствует и не назначено приказом лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, аттестованное по промышленной безопасности  (Владельцу) |  | Назначить приказом |
|  | Отсутствует Положение о производственном контроле  (Владельцу) |  | Разработать, утвердить и согласовать в УТЭН |
|  | Не представлен график со сроком оборудования кабины вертикальным щитом не менее 750 мм. (Предписание № 25-л МТУ Ростехнадзора по СЗФО от 19. 03. 2007 г. )  (Владельцу) |  | Представить график |
|  | Не выполняется периодичность осмотра лифта с записью в журнале согласно требованию ГГТН РФ письмо №4994 от 25.06.04г. Лифт не оборудован автоматическим контролем за состоянием электрических контактов безопасности ДШ и ДК и 2-х сторонней переговорной связью, а осмотр лифта проводится один раз в 15 дней. |  | Проводить осмотр лифта ежедневно с записью в журнале |