Отечественная: 
p47 = 0,47 пФ 
4p7 = 4,7 пФ 
47p = 47 пФ 
n47 = 470 пФ 
4n7 = 4700 пФ 
47n = 47 000 пФ = 0,047 мкФ 
470n = 470 000 пФ = 0,47 мкФ 
m47 = 0,47 мкФ 
4m7 = 4,7 мкФ 
47m = 47 мкФ 

зарубежная кодировка: 

4.7 = 4.7 пФ 
470 = 47пФ 
471 = 470 пФ 
472 = 4700 пф 
473 = 47 000 пф = 0,047 мкФ 
474 = 470 000 пФ = 0,47 мкФ 
475 = 4,7 мкФ 
476 = 47 мкФ 
----
иногда: 
.047 = 0,047 мкФ 
.47 =0,47 мкФ 

5100 это 5n1 

контрольный вопрос для самопроверки: 3300 пФ по отечественной и импортной системе кодировок.